|  |  |
| --- | --- |
| Показатели | Значения |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1км тепловых сетей | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в рехультате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | 0 |
| Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, опускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | 159,02 кг у.т./Гкал |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0 |
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, топлоносителя по тепловым сетям | 0 |

Г.Кулебаки, ул. Гоголя, д.27/1

г.о.г. Кулебаки, р.п. Велетьма, ул. Школьная, д. 18Б

|  |  |
| --- | --- |
| Показатели | Значения |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1км тепловых сетей | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в рехультате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | 0 |
| Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, опускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | 164,14 кг у.т./Гкал |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0 |
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, топлоносителя по тепловым сетям | 0 |

г.о.г. Кулебаки, с. Саваслейка, ул. Солнечная, д. 1в

|  |  |
| --- | --- |
| Показатели | Значения |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1км тепловых сетей | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в рехультате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | 0 |
| Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, опускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | 155,86 кг у.т./Гкал |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0 |
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, топлоносителя по тепловым сетям | 0 |

г.о.г. Кулебаки, с. Теплово, ул. Полевая, д.42а

|  |  |
| --- | --- |
| Показатели | Значения |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1км тепловых сетей | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в рехультате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | 0 |
| Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, опускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | 164,29 кг у.т./Гкал |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0 |
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, топлоносителя по тепловым сетям | 0 |

г.о.г. Кулебаки, с. Теплово, ул. Школьная, д. 76б

|  |  |
| --- | --- |
| Показатели | Значения |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1км тепловых сетей | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в рехультате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | 0 |
| Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, опускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | 155,71 кг у.т./Гкал |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0 |
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, топлоносителя по тепловым сетям | 0 |

г.о.г. Кулебаки, с. Ломовка, ул. Торговая, д. 25а

|  |  |
| --- | --- |
| Показатели | Значения |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1км тепловых сетей | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в рехультате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | 0 |
| Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, опускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | 154,8 кг у.т./Гкал |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0 |
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, топлоносителя по тепловым сетям | 0 |